**ПРОЕКТ**

**Городской округ город Ханты-Мансийск**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

№ -VI РД

*Принято*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

«О внесении изменений в

Решение Думы города Ханты-Мансийска

от 28.11.2016 №41- VI РД «О местных

нормативах градостроительного

проектирования города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 ноября 2016 года № 41-VI РД «О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, Дума города Ханты-Мансийска решила:

1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 ноября 2016 года № 41-VI РД «О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска» (далее-Решение Думы города Ханты-Мансийска), следующие изменения:

1.1.Абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Количество этажей для каждого из типов застройки определять в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412.».

1.2. пункт 54 дополнить шестым, седьмым абзацами следующего содержания:

«Заказчик (застройщик) при организации на придомовой территории многоквартирного дома детской, спортивной площадок, обязан применять мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.

Заказчик (застройщик) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обязан предусматривать на фасадах специально оборудованные места (корзины, экраны) для установки кондиционеров, обеспечивающих защиту их наружных блоков и эстетическую привлекательность фасадов.».

1.3. пункт 82 подраздела «Зоны инженерной инфраструктуры» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

«82. Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов, следует производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.4. пункт 86 подраздела «Зоны инженерной инфраструктуры» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

« 86. Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями Федерального закона 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.5. пункт 128 подраздела «Зоны специального назначения» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

«128. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D61F3F77715CAF23FBE938136B24FAD3FD2F64CB406272B6B75618DD8CCAD6CBC53209D6CE4D8808169D63F856f5I9N) от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1.6. пункт 141 подраздела «Зоны специального назначения» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

«141. Полигон ТКО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Полигоны проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».»

1.7. пункт 160 подраздела «Охрана окружающей среды» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

«160. Предельно допустимые концентрации вредных веществ   
в атмосферном воздухе на территории города принимаются в соответствии   
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования   
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»".

1.8. пункт 162 подраздела «Охрана окружающей среды» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить   
в следующей редакции:

«162. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также   
в границах города должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.9. пункт 164 подраздела «Охрана окружающей среды» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить   
в следующей редакции:

«164. Оценка состояния почв на территории города Ханты-Мансийска проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских   
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации  
 и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

В почвах города содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.».

1.10. пункт 165 подраздела «Охрана окружающей среды» раздела II главы 2 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска изложить   
в следующей редакции:

«165. Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»   
и особенностями градостроительной ситуации. Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских   
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации   
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.